| **01-İNŞAAT** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***A1*** | | | | | ***B2*** | |
| **Sıra No** | **İş Kalemi No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** | **Tutar** |
| 1 | 15.100.1001 | 1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.) | TON | 310,157 |  |  |
| 2 | 15.100.1006 | 1 ton her cins ve ölçüde pe, hdpe ve pvc esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi | TON | 2,654 |  |  |
| 3 | 15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)  ( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 605,431 |  |  |
| 4 | 15.120.1103 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması (derin kazı)  ( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 454,073 |  |  |
| 5 | 15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (derin kazı)  ( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 454,073 |  |  |
| 6 | 15.125.1001 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması  ( Nakliyeler dahildir. ) | M3 | 194,354 |  |  |
| 7 | 43.135.1401 | ÇIKIŞ ÇAPI ø 200 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARININ HAZIRLANMASI (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) | AD | 34,000 |  |  |
| 8 | 43.135.1451 | PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı Conta Bedeli Dahil) ( H:0,60 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) | AD | 40,000 |  |  |
| 9 | 43.135.1457 | PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı Conta Bedeli Dahil) ( H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) | AD | 34,000 |  |  |
| 10 | 43.527.1002 | Ø200 mm HDPE ESASLI KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | MT | 1.264,000 |  |  |
| 11 | 43.610.1004 | KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | M3 | 1.116,000 |  |  |
| 12 | 43.665.1032 | KANALİZASYON İNŞAATINDA KIRDÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI YERİNE KONULMASI | KG | 2.856,000 |  |  |
| 13 | PİYASA | Her türlü uygulama proje bedeli | MT | 1.264,000 |  |  |
|  | | | **Toplam Tutar ( K.D.V Hariç)** | | |  |