| **01-İNŞAAT** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15.100.1001** **1 ton her cins çimento ve kirecin taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi (fabrikadan alınan malzemeden yükleme bedeli düşülür.)** **( TON** **)** | | | | | | |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 310,157 |  |  |  | 310,157 |
| **Toplam** | | | | | | **310,157** |

| **15.100.1006** **1 ton her cins ve ölçüde pe, hdpe ve pvc esaslı borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi** **( TON** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 2,654 |  |  |  | 2,654 |
| **Toplam** | | | | | | **2,654** |

| **15.120.1101** **Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 605,431 |  |  |  | 605,431 |
| **Toplam** | | | | | | **605,431** |

| **15.120.1103** **Makine ile her derinlik ve her genişlikte batak ve balçık kazılması (derin kazı)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 454,073 |  |  |  | 454,073 |
| **Toplam** | | | | | | **454,073** |

| **15.120.1106** **Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (derin kazı)**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 454,073 |  |  |  | 454,073 |
| **Toplam** | | | | | | **454,073** |

| **15.125.1001** **Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması**  **( Nakliyeler dahildir. )** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  | muayene bacası | 34 | 0,177 |  |  | 6,018 |
|  | şebekede | 1264 | 0,149 |  |  | 188,336 |
| **Toplam** | | | | | | **194,354** |

| **43.135.1401** **ÇIKIŞ ÇAPI ø 200 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARININ HAZIRLANMASI (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil)** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  | 1,70 muayene bacası elemanı | 34 | 1 |  |  | 34,000 |
| **Toplam** | | | | | | **34,000** |

| **43.135.1451** **PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı Conta Bedeli Dahil) ( H:0,60 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m )** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  | 1,70 muayene bacası elemanı | 40 | 1 |  |  | 40,000 |
| **Toplam** | | | | | | **40,000** |

| **43.135.1457** **PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı Conta Bedeli Dahil) ( H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m )** **( AD** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  | 1,70 muayene bacası elemanı | 34 | 1 |  |  | 34,000 |
| **Toplam** | | | | | | **34,000** |

| **43.527.1002** **Ø200 mm HDPE ESASLI KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)** **( MT** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  | şebekede | 1264 |  |  |  | 1.264,000 |
| **Toplam** | | | | | | **1.264,000** |

| **43.610.1004** **KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI** **( M3** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 1116 |  |  |  | 1.116,000 |
| **Toplam** | | | | | | **1.116,000** |

| **43.665.1032** **KANALİZASYON İNŞAATINDA KIRDÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI YERİNE KONULMASI** **( KG** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  | muayene bacasında | 34 | 84 |  |  | 2.856,000 |
| **Toplam** | | | | | | **2.856,000** |

| **PİYASA** **Her türlü uygulama proje bedeli** **( MT** **)** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölüm** | **Açıklama** | **Adet** | **En** | **Boy** | **Yükseklik** | **Azı** |
|  |  | 1264 |  |  |  | 1.264,000 |
| **Toplam** | | | | | | **1.264,000** |